|  |  |
| --- | --- |
| **7.3.2**  **Mopping tørt (syntetisk mopp)** |  |
|  |  |

## Redskap

* Reingjøringsvogn
* Syntetiske mopper
* Moppstativ
* Feiekost/brett
* Rengjøringsmiddel på spraykanne
* Kluter

# Klargjøring

* Fest en rein og tørr mopp til moppstativet ved å knekke stativet og føre endene inn i lommene på moppen. Moppen er festet til stativet når stativet blir spent ut igjen.

# Arbeidsprosedyre

# Start moppingen innerst i rommet og beveg deg mot døren med ryggen mot denne. Ta ett felt om gangen – ikke for langt ut mot siden. Overlapp litt når du tar neste felt. Moppen føres i svingende bevegelser uten å løftes fra golvet. Før kroppsvekten fra den ene foten til den andre mens du beveger deg bakover.

* Når du er ferdig å moppe rommet, ryst av moppen ved døren. Feie opp smusset og tøm det i avfallssekken.

# Hvis det er flekker på golvet fjernes disse med fuktig klut ev. sprayes med rengjøringsmiddel og tørkes opp.

* Sjekk tilsmussingen på moppen. Skift til ny mopp hvis det er behov. Legg skitne mopper i egen bøtte.

# Avslutning av arbeidet

* Skitne mopper støvsuges rene (hvis mulig) ev. vaskes i moppevaskemaskin. Maks. 40 grader Celsius. Sentrifugeres og tørkes i tørketrommel ev. henges til tørk – skal kun brukes tørre.
* Rengjør det øvrige utstyr og sett det på plass.